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Резисторы:
2M2 x2
1M x8
200k x2
100k x21
82k x4
51k x2
39k x6
27k x1
20k x4
15k x5
10k x14
4k7 x7
2k x4  
1k x1
470R x13
10R x2

Конденсаторы:
47 uF x2
1 uF  x5
100 nF x24

Диоды:
1N4148 (signal) x15
1N5819 (schottky) x2

Транзисторы:
BC548 (NPN) x20
BC558 (PNP) x9

Переменные резисторы:
1M (B105) x2
250k (B254) x1
100k (B104) x2

Разъемы:
Switched mono (black) x14

Микросхемы:
TL074 (quad op amp) x2
TL072 (dual op amp) x1
CD4520 (binary counter) x1
CD4015 (shift register) x8

Переключатели:
Single pole, double throw x4
Double pole, double throw x6
KS01-BV (push button) x1
Cherry MX (push button) x4

LED диоды:
3mm (red) x3
1.8mm (red) x4
